

**Уважаемый покупатель!**

Благодарим за выбор мебели ООО «Квадро». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензии по колеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

**Рекомендации по сборке**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, постелив толстую ткань или картон от упаковки изделия, соблюдая последовательность согласно представленной схеме. Вам понадобится инструмент : отвертка шлицевая, отвертка крестовая, ключ шестигранный (поставляется в комплекте).

После сборки изделия , проверить и отрегулировать направляющие ящиков и протереть мебель мягкой тканью .

**Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

· Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.

· Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.

· Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.

· При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.

· Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.

· Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.

· Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.

· Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

**Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок эксплуатации изделия – 7 лет; срок гарантии – 2 года.

**Руководство по сборке.**

К дет. №2 прикрутить опору №73 на саморезы 4х30 №67.

К дет. №4,5 установить направляющие №83.

Соединить дет. №2 с деталями №3,4,5 на винт-конфирмат №51, (если вы собираетесь собрать тумбу с фасадом справа - смотрите на взрыв-схему, если с фасадом слева то деталь №2 развернуть; деталь №3 надо поменять местами с деталью №4; деталь №5 развернуть).

В дет. №1,7,8,9 установить дюбель эксцентрика №54.

В дет. №1,3,5,10,11 установить бочонок эксцентрика №53.

Соединить деталь №1 с деталью №9 путем затягивания эксцентриковой стяжки.

Соединить деталь №1 с деталями №3,4,5 путем затягивания эксцентриковой стяжки.

Соединить дет. №14 с собранным каркасом тумбы на саморезы 3х16 №65.

Установить в дет. №3,5 полкодержатели №71.

Установить дет. №6 на полкодержатели № 71.

Соединить дет. №8 с деталями №3,5 путем затягивания эксцентриковой стяжки.

**Сборка ящика:**

К дет. №10,11 установить направляющие №83 в отмеченные места на саморезы №3,5х16 №64.

Соединить дет. №10,11 с деталями №12 путем затяжки винта-конфирмата №51.

Соединить дет. №7 с деталями №10,11 путем затяжки эксцентриковой стяжки.

Соединить дет. №13 с собранным каркасом ящика на саморезы 3х16 №65.

Установить собранные ящики на направляющие №83.

Установить ручку №62 на дет. №7.

Установить заглушки в видимые места.